Сброс настроек протокола TCP/IP и сброс DNS в ОС Windows XP, Windows Seven
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Иногда, бывает, сбиваются настройки интернет подключения или просто не хочет подключатся к сети (не получает IP адрес по DHCP). Похожие неполадки могут возникнуть в следствии работы некоторых вредоносных программ (вирусов). Можно долго мучить тех. поддержку своего провайдера или вызывать специалиста на дом. Можно попробовать самостоятельно устранить неполадку.
Для сброса TCP/IP в операционных системах Windows NT (2000/XP/Seven) существует специальная программа netsh.exe.
netsh.exe — (Network Shell — Сетевая Оболочка) позволяет осуществлять конфигурирование сетевых параметров.
Некоторые пакостные вирусы залазят в WinSock и пакостят.
Симптомы:
· Скорость закачки файлов по TCP очень низкая (при этом по UDP может качать быстро);
· При включении компьютера некоторое время, пару минут, интернет работает нормально, но потом пропадает совсем (скорость падает до 0);
· Интернет работает и скорость закачки нормальная, но закачанный файл получается битым так как закачивается не полностью (скорее всего вирус перехватывает часть пакетов при передаче, но передает уведомление источнику об успешном получении всех пакетов).
Кроме вирусов «поламать» Ваше подключение к интернету можете и Вы сами (или «само заглючило»)
Некоторые примеры:
· Компьютер не получает ip-адрес автоматически (по DHCP);
· Пингуются IP адреса но не пингуются по именам;
· Компьютер получает IP адрес такого образца 169.254.*.* ;
Если от вирусов почистились то можно приступить в восстановлению. ВНИМАНИЕ! Следующие процедуры сбросят настройки сети. Настоятельно рекомендую переписать настройки.
Что бы сбросить Winsock:
1. Откроем командную строку. 
Windows XP: Пуск — Выполнить (или на клавиатуре [image: win]+R) — ввести cmd и нажать [Enter].
Windows 7: Пуск — в строке поиска ввести cmd на cmd.exe нажать правой кнопкой и выбрать «Запуск от имени администратора»
2. Пишем netsh winsock reset
3. Перезагружаем компьютер.
Если первая команда не помогла решить проблему, можно сбросить стек TCP/IP к «заводским» настройкам:
Там же в командной строке, впишите команду:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
При этом журнал сброса сохранится в корне диска C:\ если опустить приставку c:\ то журнал будет сохранен в текущем каталоге. После этого следует перезагрузить компьютер.
После использования этой команды в реестре сбросятся к «заводским» следующие ветки регистра:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\
Можно использовать эти команды вместе одна после другой. Они кстати сбрасывают и DNS-кэш.
О проблемах DNS-кэша: Например сайт переехал на другой хостинг, в следствии у него изменился IP адрес. А так как у Вас в кэше остались не совсем свежие данные при вводе имени сайта Вы попадете на старый IP адрес, где сайта уже нет.
Что бы не сбрасывать все настройки попробуйте команду ipconfig /flushdns Если не помогло используйте netsh int ip reset resetlog.txt — это гарантированно поможет и сбросит все, что касается сетевых подключений. [image: ;-)]
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